I. Теоретический этап профессионального экзамена

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные утверждения.

1. Специалист по организации монтажа лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов должен иметь образование

1. среднее

2. среднее профессиональное

3. высшее -бакалавриат

2. Выберите все правильные варианты ответа. Технический регламент ТС «О безопасности машин и оборудования» не распространяется на:

1. машины и (или) оборудование, предназначенные для эксплуатации лицами с ограниченными физическими возможностями

2. машины и (или) оборудование, применяемые в медицинских целях и используемые в прямом контакте с пациентом (рентгеновское, диагностическое, терапевтическое, ортопедическое, стоматологическое, хирургическое оборудование)

3. оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные

3. В соответствии с какой документацией квалифицированным персоналом осуществляется монтаж лифта?

1. в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания о сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта

2. в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания о сборке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта

3. в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания о сборке, наладке и регулировке

4. Отклонение от симметричности оси проема двери шахты относительно общей вертикальной оси их установки должно быть не более:

1. не более 10 мм

2. не более 20 мм

3. не более 30 мм

4. не более 40 мм

5. Высота ограждения средств подмащивания должна быть не менее:

1. 0.9 м

2. 1.0 м

3. 1.1 м

6. На монтажном чертеже лифта указываются:

1. подходы к машинному помещению

2. нагрузки от лифта на строительную часть здания

3. система дымоудаления

4. план вентиляции здания

7. В каком случае допускается эксплуатация съемных грузозахватных приспособлений (стропы, кольца, петли) с крюком, не имеющим предохранительного замка?

1. с разрешения технического руководителя

2. в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений

3. не допускается

8. Какой плакат и знак электробезопасности относятся к предупреждающим?

1. «Не включать. Работают люди»

2. «Работать здесь»

3. «Осторожно. Электрическое напряжение»

9. Укажите правильные варианты ответов. При проведении строительного контроля исполнительная документация должна быть подписана:

1. специалистом по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства, выполняющим функции строительного контроля по трудовому договору, заключенному с застройщиком (в случае самостоятельного выполнения им работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту)

2. с техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство по договору строительного подряда (в том числе в случаях, когда членство в саморегулируемой организации для такого индивидуального предпринимателя или юридического лица не требуется)

3. представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

10. При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее

1. одной питающей линии

2. двух питающих линий

3. трёх питающих линий

II. Практический этап профессионального экзамена

1. Изложить особенности организационно-технической подготовки к монтажу лифтов.

2. Распределить и выдать задания монтажникам электрических подъемников на выполнение работ на текущий день (период)

3. Провести инструктаж монтажникам электрических подъемников по безопасному выполнению работ и охране труда с учетом опасных производственных факторов на примере монтажа лебедки